2 Digitaler Teilnehmeranschluss VDSL2
2.4 Modi der Übertragung von Daten des Endteilnehmers

Die Parameter des Blocks TPS-TC im Schichtenmodell des Endgerätes sind die nächsten zum Teilnehmer und entsprechen in ihrer Funktionalität den Anforderungen gemäß dem Typ der Datenübertragung des Endteilnehmers. In den heutigen Anschlüssen VDSL2 unterstützt der Block TPS-TC drei Datenübertragungsmodi.

- Synchroner Übertragungsmodus STM (engl. Synchronous Transfer Mode). In diesem Modus arbeiten alle Endgeräte im Teil des Zugangsnetzes in Abhängigkeit von DSLAM synchron. Das bedeutet, dass Datenübertragungen in der Upstream- und Downstream-Richtung bei allen Endgeräten zugleich erfolgen. Der Vorteil dieser Übertragung ist eine erhebliche Reduktion des störenden Nebensprechens auf dem nahen Ende.
- Asynchroner Übertragungsmodus ATM (engl. Asynchronous Transfer Mode). Dieser Übertragungsmodus stellt eine Rückwärtskompatibilität mit den bestehenden Anschlüssen ADSL sicher (sog. duale VTU-R können gegen ADSL DSLAM arbeiten). Für die Datenübertragung werden Zellen einer konstanten Länge von 53 Bytes verwendet, die nach dem Typ des übertragenen Inhalts in den virtuellen Pfad und Kanal mit entsprechenden Bezeichnern VPI (Virtueller Pfadidentifikator, engl. Virtual Path Identifier) und VCI (Virtueller Kanalidentifikator, engl. Virtual Channel Identifier) eingelegt werden.
- Der Paketübertragungsmodus PTM (engl. Packet Transfer Mode) ist zur effizienteren Datenübertragung bestimmt, in denen die Daten des Teilnehmers in Paketen oder Frames eingekapselt werden. Typischerweise handelt es sich um Ethernetframes, Frames des Protokolls Point-to-Point oder Pakete MPLS (MultiProtocol Label Switching). Der Modus PTM basiert auf Standards, die als Ethernet in the First-Mile gemäß IEEE 802.3ah bekannt sind, konkret auf Lösungen für Kupfer-Zugangsnetze, die von 10-PASS-TS ausgehen.

Der Anschluss VDSL2 kann über die Bitübertragungsschicht mehrere unabhängige Datenkanäle von mehr Dienstleistungen unterstützen, die unterschiedliche Anforderungen an die Dienstgüte haben. Typischerweise kann es sich um Videoübertragungen handeln, die vor den Übertragungen der üblichen Daten bevorzugt werden sollen. Die Daten dieser Dienstleistungen werden über zwei unabhängige Pfade (Latenzpfad, engl. Latency Path) mit unabhängig einstellbaren Parametern übertragen, wie Interleaving-Tiefe und daher auch Verzögerung (Doppelte Latenz, engl. Dual Latency) usw.

Die Dienstgüte ist ein Tool zur Bewertung der Zufriedenheit eines Teilnehmers mit dem Dienst, für den er bezahlt hat und der vom Netzbetreiber ausgeführt wird. Die Bewertung des Dienstes ist ein komplizierter Prozess, für den verschiedene Kriterien verwendet werden: beginnend zum Beispiel mit ganz objektiven technischen Kriterien, wie erreichte Übertragungsrate oder Datenverzögerung bei der Übertragung, bis hin zu ganz subjektiven Kriterien, wie Übersichtlichkeit der Rechnung oder Zufriedenheit mit dem Kundendienst.