1 Telekommunikationsnetz und digitale Teilnehmeranschlüsse
1.4 Hybrides Zugangsnetz

Heutzutage ist es notwendig, den Endteilnehmern neben den Telefondiensten auch neue Dienstleistungen anzubieten. Dabei handelt es sich vor allem um die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung, den Internetzugang und die Übertragung von Fernseh- und Videosignalen. Das Kupfer-Zugangsnetz stößt hier jedoch an seine Grenzen. Die physikalischen Parameter eines symmetrischen Doppelleitungskabels (Dämpfung, Gruppenausbreitungsgeschwindigkeit, Nebensprechen u. ä.) begrenzen die Übertragungsparameter wie z. B. die Übertragungsrate erheblich und verhindern ihre weitere Leistungssteigerung. Dieses Problem ist lösbar durch den Ersatz von symmetrischen Doppelleitungskabeln im Zugangsnetz durch Lichtwellenleiter. Im Hinblick auf die übliche Topologie des Zugangsnetzes ist diese Lösung jedoch zu aufwendig. Daher werden Kupferkabel durch Lichtwellenleiter schrittweise vom Netzpunkt des Zugangsanbieters zum Endteilnehmer ersetzt. Solche Zugangsnetze werden mit der Abkürzung FTTx (Glasfaser zum x, engl. Fiber to the x) bezeichnet, wobei der Buchstabe x die Abschlussstelle des Lichtwellenleiters kennzeichnet. Es gibt folgende Haupttypen der Netze FTTx:

- FTTH – Glasfaser zum Heim, engl. Fiber to the Home
- FTTO – Glasfaser bis zum Schreibtisch, engl. Fiber to the Office
- FTTB – Glasfaser zum Gebäude, engl. Fiber to the Building
- FTTC, FTTCab – Glasfaser zum Bordstein, engl. Fiber to the Curb; Glasfaser zum Kasten, engl. Fiber to the Cabinet (d. h. zum lokalen Verteiler – Bürgersteig, Pfosten) mit einer Länge der Kupferleitung bis 300 m
- FTTN – Glasfaser zum Knoten, engl. Fiber to the Node (d. h. zum lokalen Anschlusspunkt – Straßenverteiler, Pfosten) mit einer Länge der Kupferleitung von mehr als 300 m
- FTTEx – Glasfaser zum Austausch, engl. Fiber to the Exchange (d. h. zur lokalen digitalen Vermittlungsstelle)
- FTTdp – Glasfaser zum Verteilungspunkt, engl. Fiber to the Distribution Point (d. h. zum Verteilungsknoten)

Beispiel eines Kupfer-Zugangsnetzes, hybrides Zugangsnetzes FTTCab und volloptisches Zugangsnetzes.