2 Digitaler Teilnehmeranschluss VDSL2
2.11 Frequenzpläne für asymmetrische Datenübertragungen

Asymmetrische Datenübertragung werden eher bei Heimanwendern vorausgesetzt, wo die Downstream-Übertragungsrate wesentlich höher als die Übertragungsrate für die entgegengesetzte Richtung ist.

Im Hinblick auf die Anzahl von Subbändern für Upstream soll jedoch der Anschluss VDSL2 auch im asymmetrischen Modus höhere Übertragungsraten erreichen, als bei dem älteren Anschluss ADSL.

Der grundlegende Frequenzplan 998 wird weiter wie folgt geteilt:

- 998 – fundamentaler Frequenzplan mit dem üblichen Wechsel der Bänder für Downstream und Upstream, der von der ersten Generation des Anschlusses VDSL übernommen wurde
- 998E – Frequenzplan mit dem üblichen Wechsel der Bänder für Downstream und Upstream, der bis 17 MHz, bzw. 30 MHz erweitert wurde
- 998ADE – Frequenzplan, der für Datenübertragungen mit überwiegend asymmetrischen Raten bestimmt ist

Beispiel der Parameter des Frequenzplans 998ADE für einzelne Profile des Anschlusses VDSL2 in Europa.
Profil des VDSL2 | Meistgenutzter Subkanal | Obere Grenze der Frequenz für Downstream [MHz] | Obere Grenze der Frequenz für Upstream [MHz]
8a | 1971 | 8,5 | 5,2
8b | 1971 | 8,5 | 5,2
8c | 1971 | 8,5 | 5,2
8d | 1971 | 8,5 | 5,2
12a | 1971 | 8,5 | 12
12b | 1971 | 8,5 | 12
17a | 4095 | 17,664 | 12
30a | 2479 | 24890 | 30

Wechsel der einzelnen Bänder der Frequenzpläne für asymmetrische Datenübertragungen.