2 Digitaler Teilnehmeranschluss VDSL2
2.10 Frequenzpläne für symmetrische Datenübertragungen

Mit dem Einsatz von symmetrischen Datenübertragungen wird vor allem bei kleinen und mittleren Firmen gerechnet, deren Mitarbeiter die Daten aus dem Internet nicht nur downloaden, sondern auch schnell uploaden müssen. Ein Beispiel dieser Dienstleistung mit symmetrischen Übertragungsraten sind die Videokonferenzen, die klassische Arbeitssitzungen ergänzen.

Im vorigen Kapitel wurde konstatiert, dass gerade für symmetrische Datenübertragungen der grundlegende Frequenzplan 997 bestimmt ist. Dieser Plan wird weiter geteilt:

- 997 – fundamentaler Frequenzplan mit dem üblichen Wechsel der Bänder für Downstream und Upstream, der vom Anschluss VDSL übernommen wurde
- 997E – Frequenzplan mit dem üblichen Wechsel der Bänder für Downstream und Upstream, der bis 17 MHz bzw. 30 MHz erweitert wurde
- HPE – spezieller Frequenzplan für Anschlüsse, die zwischen 7,05 MHz und 30 MHz (Profile 17a, 30a) arbeiten

Beispiel der Parameter des Frequenzplans 997E für einzelne Profile des Anschlusses VDSL2 in Europa.
Profile des VDSL2 | Meistgenutzter Subkanal | Obere Grenze der Frequenz für Downstream [MHz] | Obere Grenze der Frequenz für Upstream [MHz]
8a | 2047 | 7,05 | 8,832
8b | 2047 | 7,05 | 8,832
8c | 1182 | 7,05 | 5,1
8d | 2047 | 7,05 | 8,832
12a | 2782 | 7,06 | 12
12b | 2782 | 7,05 | 12
17a | 4095 | 14 | 17,664
30a | 3478 | 27 | 30

Wechsel der einzelnen Bänder der Frequenzpläne für symmetrische Datenübertragungen.