1 Projekční a zobrazovací systémy
1.5 Projekční plocha (plátno)

Správného umístění, resp. poloha projekční plochy, ve vztahu k divákům koncepčně vychází z několika následujících doporučení:

1. Výška obrazu – koncepčně vychází z rozměru vzdálenosti x k nevzdálenějšímu divákovi

- pro přehled –
- pro čtení –
- pro detaily –

2. Vzdálenost k nebližšímu divákovi

- Infocomm – vzdálenost = 1×šířka obrazu
- Projecta – vzdálenost = 1,5×výška obrazu

3. Spodní hrana plátna od podlahy – min. 110 cm

Základní rozdělení projekčních pláten:

- přední projekce – projektor je na stejné straně plátna jako diváci
- zadní projekce – projektor je na opačné straně plátna než diváci

Dále je možné rozdělit projekční plátna dle konstrukce na roletová (ovládaná ručně nebo elektricky), rámová na stěnu, rámová mobilní, stativová a kino plátna.

Formát projekční plochy je specifikován dvěma rozměry – šířkou a výškou (š × v). Zohledněním těchto dvou rozměrů lze projekční plochy rozdělit na:

- univerzální – 1:1
- širokoúhlé – 16:9 nebo 16:10
- klasické – 4:3 (dnes již méně používané)
- kino – 2,35:1

Proč je dnes preferován širokoúhlý formát projekční plochy?

Důvody jsou celkem dva. Prvním je, že maximální velikost plátna je často omezena výškou místnosti, druhým pak, že při stejné výšce projekční plochy v porovnání s klasickou zobrazíme více informací.

Každá projekční plocha má svůj specifický povrch, který volíme s ohledem na typ projekce:

- Difuzní povrch pro přední projekci – odráží obraz všemi směry stejně (zisk = 1,0 – 1,1, pozorovací úhel 100° – 120°)
- Difuzní povrch pro zadní projekci – směruje obraz všemi směry stejně (zisk = 0,9 – 1,3, pozorovací úhel 60° – 130°)
- Progresivní HD povrch pro přední projekci – speciálně navržený pro obraz v rozlišení Full HD, 4K a vyšší, odráží obraz všemi směry stejně (zisk = 0,6 nebo 0,9 nebo 1,1 nebo 1,3, pozorovací úhel 150° – 170°)
- Optický povrch pro přední projekci – odráží obraz všemi směry stejně (zisk = 0,8 nebo 2,3, pozorovací úhel 46° nebo 170°)