1Projekční a zobrazovací systémy

Nejdůležitějším parametrem promítaného obrazu je jeho kontrast.

Kontrast obrazu ovlivňují tři faktory:

- projektor – jeho světelný výkon, kontrast, rozlišení a projekční vzdálenost
- projekční plocha (plátno) – jeho velikost, odrazivost, rovinnost a struktura materiálu
- světlo v místnosti – množství světla, směr a míra světla procházejícího okny

Ukázky projekčních vzdáleností

Společnosti ANSI (American National Standards Institute) a Infocomm (dnes AVIXA (AudioVisual and Integrated eXperiance Association)) připravily standard, který specifikuje optimální celkový (systémový) kontrast promítaného obrazu pro jednotlivé aplikace. Systémový kontrast zahrnuje do výpočtu vlastnosti projektoru, projekčního plátna a osvětlení v místnosti.

Přehled doporučených hodnot kontrastu pro jednotlivé aplikace
Kategorie | Popis | Minimální kontrast | Příklady
pasivní sledování | Divák musí být schopen rozlišit texty a obrázky od pozadí snímku. | 7:1 | základní prohlížení obrazu, jednoduché prezentace
základní rozhodování | Divák musí být schopen základních rozhodnutí na základě promítaného obrazu, která nezávisí na drobných detailech. | 15:1 | informační displeje, prezentace s detailními obrázky, školní třídy, zasedací místnosti, víceúčelové místnosti
analytické rozhodování | Divák musí být schopen rozeznat všechny detaily obrazu. | 50:1 | detailní výkresy, schémata, dohledová centra
promítané video | Divák je plně zapojen od obsahu promítaného obrazu | 80:1 | domácí kino, sledování postprodukce