2 Elektroakustické ozvučení
2.2 Instalace elektroakustického ozvučení

Doporučení pro ideální instalace elektroakustického ozvučení:

1. Reproduktory umísťovat vždy v jedné rovině kolmé na osu z místa středu poslechu ⇒ vyloučí se tak zpoždění signálu mezi oběma zdroji signálu.

Zpoždění se převážně projevuje na vyšších kmitočtech. Nízké kmitočty se díky vlnové délce šíří rovnoměrně.

Správné umístění reproduktorů vzhledem k pozici posluchače

2. Výškové a středové reproduktory mají být směrovány do výšky uší

Vyšší kmitočty mají úzkou směrovou charakteristiku, nízké kmitočty se šíří všesměrově.

Správné umístění výškových a středových reproduktorů vzhledem k pozici posluchače

3. Mikrofony umísťujeme mimo přímý dosah reprosoustav.

Správné umístění mikrofonu vzhledem k poloze reprosoustav