2Elektroakustické ozvučení

Zvuk je mechanický pohyb částic, který je schopen vyvolat sluchový vjem.

Pro zajímavost uveďme přehledově rychlosti šíření zvuku pro běžné typy materiálů (při běžném tlaku a teplotě). Ve vzduchu je to 344 m/s, ve vodě 1454 m/s, v ledu 3232 m/s, v mramoru 3837 m/s, v oceli 5100 m/s a ve skle 6059 m/s.

Frekvenční rozsah zvuku, který většina lidí vnímá, začíná kolem 20 Hz a dosahuje až do cca 20 kHz (teoreticky je oblast slyšitelnosti 16 Hz až 20 kHz). S rostoucím věkem horní hranice výrazně klesá. Nejvýznamnější rozsah je mezi 2 až 4 kHz, který je nejdůležitější pro srozumitelnost řeči a na nějž je lidské ucho nejcitlivější. Nejvyšší informační hodnota řeči je přenášena v pásmu od 0,5 do 2 kHz.

Pravidlo inverzního čtverce:

Při zdvojnásobení poslechové vzdálenost se hlasitost sníží na 25% původní hodnoty, resp. při zdvojnásobení poslechové vzdálenosti se čtyřikrát zvětší poslechová plocha. Jinými slovy lze říci, že při každém zdvojnásobení vzdálenosti se akustický tlak sníží na čtvrtinu, tj. 25%, resp. poloměr koule se zdvojnásobuje, plocha se násobí čtyřmi.

Pravidlo inverzního čtverce

Decibel je fyzikální jednotka využívaná pro měření hladiny intenzity zvuku. Obecně se však jedná o měřítko podílu dvou hodnot využívané v mnoha oborech. Jedná se tedy o fyzikálně bezrozměrnou míru, obdobně jako třeba procento, ovšem na rozdíl od něj je decibel logaritmická jednotka. Lidské tělo totiž vnímá podněty logaritmicky jejich intenzitě (i velké změny velkých podnětů způsobují jen malé změny počitků) - Fechner-Weberův zákon. Míra vytvořená v roce 1923 inženýry Bellových laboratoří původně sloužila k udávání útlumu telefonního vedení. Například pokles (útlum) o 3 dB u výkonu značí poloviční výkon, naopak zisk (zesílení) o 3 dB značí dvojnásobný výkon.