5Signálová vedení, přípojná místa

Z hlediska zaměření této kapitoly je klíčovým pojmem pojem síťová infrastruktura.

Síťová infrastruktura:

- zajišťuje komunikaci a výměnu dat mezi dvěma komunikujícími systémy
- umožňuje hromadné sdílení prostředků/zařízení sítí
- zajišťuje sdílení jedné služby pro více zařízení/klientů např. souborový server, software databází, autentizaci klientů, apod.
- propojuje hardwarové produkty a jejich programové vybavení do jedné lokální sítě (LAN)
- umožňuje propojení více lokálních sítí LAN napříč geograficky rozsáhlými sítěmi WAN jako je např. Internet

Pro výměnu dat/komunikaci jsou pak zásadní signálová vedení:

- optická
  - data se přenášejí pomocí optických vláken uspořádaných do optických kabelů
  - výhodou je vysoká odolnost proti okolnímu elektromagnetickému rušení
  - využívají se především v páteřních sítích
  - jednotlivá vlákna jsou zakončena optickými konektory – např. LC (Lucent Connector), SC (Standard/Subscriber Connector), ST (Straight Tip), FC (Fiber-optic/Ferrule Connector) a řada dalších)
  - porty aktivních prvků jsou nejčastěji typu SFP (Small Form-factor Pluggable) nebo SFP+
- metalická
  - data se přenášejí pomocí metalických párů vhodně umístěných a uspořádaných v rámci kabelu – např. UTP (Unshielded Twisted Pair), STP (Shielded Twisted Pair)
  - kategorie kabeláže CAT5e, CAT6/6a (dnes nejběžnější), CAT 7/7a, CAT8
  - typickým zakončením je konektor RJ-45 (Registered Jack-45) označovaný též jako 8P8C (8 Position 8 Contact)
  - porty aktivních prvků se odlišují dle datové propustnosti (FastEthernet/Gbit/5Gbit/10Gbit)
- bezdrátová
  - data se přenášejí volným prostorem (vzduchem)
  - tyto spoje mají nižší datovou propustnost a jsou velmi citlivá na okolní rušení
  - využívají se především pro přístupové sítě (dle standardu IEEE 802.11)
  - pracovní pásma jsou v řádu jednotek GHz

Síťovou infrastruktura lze dále rozčlenit na jednotlivé prvky:

1. pasivní prvky – kabely, skříně (racky), propojovací panely (patch panely), optické vany a další instalační materiál
2. aktivní prvky
   1. přepínač (Switch) – umožňují vytvářet jednotlivé segmenty lokální sítě, volitelně umožňuje i lokální napájení zařízení PoE/PoE+ (Power over Ethernet), správu služeb L2/L3, management (i vzdálený v cloudu)
   2. směrovač (Router) – zajišťuje propojení více sítí typu LAN, případně propojení dvou či více geograficky vzdálených sítí, zajišťuje směrování mezi těmito sítěmi pomocí statické nebo dynamické směrovací tabulky, vytváření zabezpečených komunikačních tunelů (např. IPsec VPN (Internet Protocol security Virtual Private Network)), umožňuje filtrovat provoz (antispam, antivir, firewall)
   3. přístupový bod (Access Point) – vhodný pro budování přístupových sítí či pro připojení klientských zařízení do lokální sítě LAN, může pracovat v režimech přístupový bod (Access Point)/klient/opakovač (Repeater), implementace algoritmu MIMO (Multiple Input Multiple Output) a MU-MIMO (Multi User MIMO) ve verzích 2×2:2, 3×3:3 a 4×4:3, pro dosažení maximální propustnosti je třeba, aby stejné standardy podporoval přístupový bod i klient

Současné formy řešení připojení síťové infrastruktury:

- On-Premise – všechny prostředky síťové infrastruktury má firma fyzicky pod svou správou
- Cloud – všechny prostředky síťové infrastruktury má pod správou poskytovatel služeb (provider), firma pouze využívá služby z poskytované nabídky
- Hybrid – část prostředků síťové infrastruktury je pod správou firmy, část prostředků síťové infrastruktury je pod poskytovatele služeb (provider)