1 Projekční a zobrazovací systémy
1.1 Projektory a displeje

Oblast velkoplošného zobrazování lze technicky pokrýt dvěma způsoby – projekčně a neprojekčně.

Projekční velkoplošné zobrazování realizuje tzv. datový projektor. V současnosti se používají projektory typu LCD (Liquid Crystal Display) nebo DLP (Digital Light Processing).

V minulosti byla využívána projekce typu CRT (Cathode Ray Tube). Do kategorie projekčních zobrazovacích systémů lze zahrnout ještě reflexní LCD a projekce laserem.

Neprojekční velkoplošné zobrazování realizuje tzv. plochý zobrazovač. V současnosti se používají primárně zobrazovače typu LCD, případně OLED (Organic Light Emitting Diode).

V minulosti byla využívána projekce typu Plasma. Do kategorie neprojekčních zobrazovacích systémů lze zahrnout ještě tzv. LED (Light Emitting Diode) stěny.

Základní funkcí datového projektoru je zobrazení obrazu z PC (Personal Computer) nebo NTB (NoTeBook/NeTBook), doplňkově pak zobrazení videa z jiných zdrojů, např. televizní vysílání, nosič DVD (Digital Video Disc) nebo BD (Blu-ray Disc), apod.

Základními parametry jsou:

- rozlišení – udává počet obrazových bodů v obraze, důležitá je kompatibilita s PC/NTB, zásadně ovlivňuje ostrost obrazu,
- světelný výkon – určuje velikost obrazu případně světelné podmínky
- hmotnost – ovlivňuje mobilitu zařízení

Rozlišení datového projektoru:

- formát 4:3 – starší formát, rozlišení 1024×768 XGA (eXtended Graphics Array), 1400×1050 SXGA+ (Super XGA+) a 1600×1200 UXGA (Ultra XGA), tato rozlišení se však již téměř nepoužívají
- formát 16:9 nebo 16:10 – novější širokoúhlé formáty, 1280×800 WXGA (Wide XGA), 1920×1080 plné HDTV (High Density TeleVision), 1920×1200 WUXGA (Wide UXGA) a 3840×2160 UHD (Ultra HD), často chybně označované jako 4K

Kategorie datových projektorů:

- dle hmotnosti – ultralehké (do 2 kg), osobní (do 4 kg), mobilní (do 6 kg) a konferenční (nad 6 kg)
- dle výkonu – se světelným zdrojem LED (500 až 1500 ANSI lumenů), s lampovým nebo laserovým světelným zdrojem (3000 až 30000 ANSI lumenů)
- dle rozlišení – XGA, WXGA, FHD (1920×1080) a WUXGA (1920×1200), v digitálních kinech 2K a 4K
- dle použité technologie – LCD, DLP
- dle určení – business, školní, speciální aplikace (3D), pro trvalý provoz (např. dispečinky)