2 Elektroakustické ozvučenie
2.2 Inštalácia elektroakustického ozvučenia

Odporučenie na ideálnu inštaláciu elektroakustického ozvučenia:

1. Reproduktory umiestňovať vždy v jednej rovine kolmej na os z miesta stredu počúvania ⇒ vylúči sa tak oneskorenie signálu medzi oboma zdrojmi signálu.

Oneskorenie sa prevažne prejavuje pri vyšších frekvenciách. Nízke frekvencie sa vďaka vlnovej dĺžke šíria rovnomerne.

Správne umiestnenie reproduktorov vzhľadom k pozícii poslucháča

2. Výškové a stredové reproduktory majú smerovať do výšky uší

Vyššie frekvencie majú úzku smerovú charakteristiku, nízke frekvencie sa šíria všesmerovo.

Správne umiestnenie výškových a stredových reproduktorov vzhľadom k pozícii poslucháča

3. Mikrofóny umiestňujeme mimo priamy dosah reprosústav.

Správne umiestnenie mikrofónu vzhľadom k polohe reprosústav