1 Projekčné a zobrazovacie systémy
1.3 DLP projektory

Základný princíp DLP projektora

Biele svetlo z lampy projektoru prechádza cez rotujúci kruhový farebný filter. Ten je symetricky rozdelený na tri farebné časti zodpovedajúce jednotlivým základným farbám RGB modelu. Na čip tak postupne dopadajú svetlá červenej farby, zelenej farby a modrej farby. Videosignál, ktorý chceme premietať projektorom, je privedený k riadiacej elektronike čipu. Procesor pripojený k čipu tak na základe privedeného digitálneho signálu, v ktorom je zakódovaný premietaný obraz, vysiela impulzy k jednotlivým zrkadlám technológie DMD (Digital Micromirror Device). Preklápanie zrkadiel technológie DMD medzi stavmi vypnutý a zapnutý je teda riadené videosignálom privedeným na čip s ohľadom na farbu, ktorú má dané zrkadlo na projekčnej ploche vytvárať (t.j. akú farbu má mať daný obrazový bod premietaného obrazu). Dôležitú úlohu tu hrá aj pomer dôb, v ktorých sú zrkadlá v stave zapnutý a vypnutý. Takto možno zo základných svetiel RGB modelu vytvoriť na premietacej ploche až 16,7 miliónov farieb. Farby, ktoré vidíme na projekčnej ploche, vznikajú aditívnym umiestnením svetiel týchto troch základných farieb v príslušnej intenzite farby a jase farby.

Princíp DLP projektora

Výhodou technológie DLP je vysoký kontrast a jas obrazu. V premietanom obraze nie je viditeľná mriežka (ako u niektorých modelov technológie LCD), pretože jednotlivé zrkadlá technológie DMD sú umiestnené tesne vedľa seba. Ďalej treba spomenúť, že technológia DLP má jednoduchšiu konštrukciu, vyššiu odolnosť voči prachu a dymu a dlhú životnosť.

Nedostatkom je blikanie obrazu a nie príliš kvalitné prevedenie farieb oproti systému LCD. Svetlo, ktoré pri prechode cez rotujúci farebný filter nemožno modulovať, dopadá na zrkadlo a po odraze svetla od neho dopadá na projekčnú plochu s plnou intenzitou svetla, ktoré je vyžarované lampou projektora. Preto nie je možné jas jednotlivých zobrazovaných bodov (pixelov) individuálne ovplyvňovať. Na rozdiel od toho možno pri LCD paneli nastaviť priepustnosť každého bodu individuálne. Obraz vytvorený technológiou DLP je mierne rozostrený a vzniká tu tzv. „dúhový efekt“. Ten vzniká vplyvom rotácie farebného filtra.