1Projekčné a zobrazovacie systémy

Najdôležitejším parametrom premietaného obrazu je jeho kontrast.

Kontrast obrazu ovplyvňujú tri faktory:

- projektor – jeho svetelný výkon, kontrast, rozlíšenie a projekčná vzdialenosť
- projekčná plocha (plátno) – jeho veľkosť, odrazivosť, rovnosť a štruktúra materiálu
- svetlo v miestnosti – množstvo svetla, smer a miera svetla prechádzajúceho oknami

Ukážky projekčných vzdialeností

Spoločnosti ANSI (American National Standards Institute) a Infocomm (dnes AVIXA (AudioVisual and Integrated eXperiance Association)) pripravili štandard, ktorý špecifikuje optimálny celkový (systémový) kontrast premietaného obrazu pre jednotlivé aplikácie. Systémový kontrast zahrňuje do výpočtu vlastnosti projektora, projekčného plátna a osvetlenie v miestnosti.

Prehlaď doporučených hodnôt kontrastu pre jednotlivé aplikácie
Kategória | Popis | Minimálny kontrast | Príklady
pasívne sledovanie | Divák musí byť schopný rozlíšiť texty a obrázky od pozadia snímky. | 7:1 | Základné pozeranie obrazu, jednoduchá prezentácia
základné rozhodovanie | Divák musí byť schopný základných rozhodnutí na základe premietaného obrazu, ktoré nezávisia na drobných detailoch. | 15:1 | informačné displeje, prezentácie s detailnými obrázkami, školské triedy, zasadacie miestnosti, viacúčelové miestnosti
analytické rozhodovanie | Divák musí byť schopný rozoznať všetky detaily obrazu. | 50:1 | detailné výkresy, schémy, kontrolné centra
premietané video | Divák je úplne zapojený do obsahu premietaného obrazu | 80:1 | domáce kino, sledovanie postprodukcie