5 Diseño
5.7 Documentación de la PCB

Una documentación adecuada es necesaria para reducir la posibilidad de malentendidos y errores durante el proceso de fabricación de la PCB. Los fabricantes de PCB deben conocer los requisitos exactos que se esperan de su producto, y los equipos de ensamblaje deben comprender cómo las placas de circuito encajan en la construcción final.

La documentación de la PCB debe incluir al menos los planos dimensionales del hardware, el esquemático, la lista de materiales (BOM), el archivo de diseño, el archivo de ubicación de componentes, los dibujos e instrucciones de ensamblaje y los archivos de Gerber.

Los archivos Gerber son una jerga de PCB para los archivos de salida del diseño que son utilizados por los fabricantes de PCB para crear la placa. Un conjunto completo de archivos Gerber incluye archivos de salida generados desde el archivo de diseño de la placa [14]:

- Serigrafía de las capas superior e inferior
- Máscara de soldadura de las capas superior e inferior
- Todas las capas metálicas
- Máscara de pasta superior e inferior
- Mapa de componentes (coordenadas X-Y)
- Dibujos de montaje
- Fichero de taladrado
- Drill legend
- FAB outline (dimensiones, características especiales)
- Fichero Netlist

Las características especiales incluidas en el FAB outline incluyen, entre otras, muescas, cortes, biseles, vías en pad (utilizados en encapsulados de IC de tipo BGA que poseen una matriz de pines bajo el dispositivo), vías ciegas/enterradas, acabado de superficie y nivelación, tolerancias de orificios, número de capas y más.