5 Diseño
5.3 Diseño de esquemático

Antes de crear un esquema, el primer paso será crear una nueva carpeta de proyecto para nuestro diseño. Esta carpeta albergará nuestros esquemas y archivos de diseño de la PCB.

El proceso de diseño de la PCB comienza dibujando el diagrama esquemático de su circuito electrónico en el software elegido. El dibujo esquemático controla el proyecto, por lo que la precisión y la integridad son fundamentales para el éxito. Un esquema incluye toda la información que es necesaria para el correcto funcionamiento del circuito. Por lo tanto, un esquema debe incluir detalles de diseño adecuados, como números de pin, nombres, valores de componentes, calificaciones e interconexiones entre componentes electrónicos.

El símbolo esquemático de cada componente electrónico tiene una huella de PCB asociada. La huella de PCB definirá las dimensiones físicas del componente y la ubicación de las almohadillas de cobre (pads) o los orificios pasantes. Dentro del símbolo esquemático del componente está el número de pieza del fabricante que se usa para determinar el precio y las especificaciones. La especificación del paquete o box determina el tamaño de la huella de cada componente.

Antes de generar una PCB, los símbolos se asignan a las huellas de los componentes y las interconexiones de los símbolos se convierten en una lista de nodos que especifican las conexiones entre las huellas de los componentes en el proceso de diseño [10].

Fig. 4. Esquemático de PCB.