6 Fabricación
6.1 Generación del fotolito

Durante este paso inicial, se crea la imagen de la placa en un fotolito. Se genera un fotolito por capa. El fotolito se genera a partir de los archivos Gerber que se envían al fabricante o a la unidad de fabricación donde la imagen o máscara negativa se imprime en una hoja de plástico. En general, los fabricantes utilizan un plotter para hacer estos fotolitos.

Para las capas internas de la PCB, la tinta negra representa las partes de cobre conductor de la PCB. La parte clara restante de la imagen denota las áreas de material no conductor. Las capas exteriores siguen el patrón opuesto: claro para cobre y negro para el área que se atacará.