6 Výroba
6.7 Vŕtanie

Vŕtací stroj je riadený počítačom. Operátor vyberie pre DPS vŕtací predpis zo súborov vo formáte Gerber. Tento predpis povie stroju, ktoré vrtáky má použiť a súradnice X-Y dier. Vysokorýchlostné vŕtanie zabezpečí čisté steny dier, čo poskytuje dôležitý základ pre dobré pokovovanie týchto stien.

Vŕtanie je pomalý proces, keďže každá diera musí byť vyvŕtaná samostatne. Výmena vrtáku je automatická. Stroj vyberie vrták na vŕtanie z držiaku, skontroluje, či má správnu veľkosť (priemer) a potom ho nasadí do vŕtacej hlavy. Obyčajne sa vŕta celý zásobník dosiek (až 5) naraz.