6 Výroba
6.1 Vytvorenie filmu

Počas tohto úvodného kroku sa nákres/obraz dosky nanesie na film. Jeden film sa vygeneruje pre každú vrstvu. Film sa generuje zo súborov vo formáte Gerber, ktoré sú poslané výrobcovi alebo výrobnej jednotke, pričom negatívny obraz alebo maska sa vytlačí na plastový list (fóliu). Vo všeobecnosti výrobcovia používajú fotografické plotre na vytvorenie týchto filmov.

Pre vnútorné vrstvy DPS čierny atrament (farba) reprezentuje vodivé medené časti DPS. Ostávajúca čistá časť obrazu predstavuje oblasti nevodivého materiálu. Vonkajšie vrstvy sledujú opačný princíp, t.j. čistá časť reprezentuje medenú oblasť a čierna farba reprezentuje oblasť, ktorá bude odleptaná.