6 Výroba
6.1 Vytvoření předlohy - filmu

Během tohoto prvního kroku je obraz desky vytvořen na filmu. Pro každou vrstvu se vytvoří jeden film. Film je vytvořen z Gerber dat, které se posílají výrobci nebo výrobní jednotce. Film je negativní obraz nebo maska vytištěna na plastové fólii. Obecně výrobci používají pro výrobu těchto filmů foto plotr.

Pro vnitřní vrstvy DPS představuje černý inkoust vodivé měděné části desky plošných spojů. Zbývající jasná část obrazu označuje oblasti nevodivého materiálu. U vnějších vrstev je to naopak: čiré plochy pro měď a černé pro oblast, která bude vyleptána.