3Třídění DPS

Celkově existuje několik typů desek plošných spojů, z nichž každá má své vlastní výrobní specifikace, typy materiálů a použití.

Tabulka 1 zobrazuje třídění nejběžnějších DPS používaných v elektronice, včetně hlavních vlastností a použití.

Tabulka 1 – třídění DPS
DPS | Hlavní charakteristiky | Použití
Jednovrstvé | Vyrobeny z jedné vrstvy základního materiálu nebo podložky. Jedna strana základního materiálu je potažena tenkou vrstvou kovu. Obvykle jsou jejich obvody a součástky připájeny na jedné straně, ale součástky také mohou být připájeny po obou stranách desky. Nízké náklady | Kalkulačky, kamery, rádia a stereo zařízení, SSD disky, napájecí zdroje, tiskárny a další výrobky spotřební elektroniky.
Dvouvrstvé | Na obou stranách desky je nanesená tenká vrstva vodivého kovu. Otvory vyvrtané skrz desku umožňují připojení obvodů na jedné straně desky k obvodům na straně druhé. Menší a lehčí než jednovrstvé desky plošných spojů. | Průmyslové ovladače, napájení, přístrojové vybavení, LED osvětlení, prodejní automaty, automobilové přístrojové desky nebo zesilovače.
Vícevrstvé | Skládá se ze série tří nebo více dvojvrstvých desek plošných spojů. Složité návrhy. | VLSI (Very-large-scale integration) elektronika, souborové servery, ukládání dat, GPS technologie a satelitní systémy, analyzátory klimatu počasí a zdravotnické přístroje.
Ohebné | Vyrobeny z materiálů, které se dají ohýbat, např. z plastu (kapton, polyester nebo polyamid). Vyšší výrobní náklady, ohebnost a nízká hmotnost. | Elektronická zařízení vystavená škodlivému okolnímu prostředí.
Tuhé | Vyrobeny z pevného podkladového materiálu, který zabraňuje kroucení desky. Nižší náklady než u ohebných DPS. | Základní desky počítače, audio klávesy, pevné disky, televizory s plochou obrazovkou a monitory.
Tuhé-ohebné | Spojují se zde měděné vodivé vrstvy na ohebné dielektrické fólii a na tuhém materiálu. Spojuje to nejlepší z obou, tj. tuhé desky a ohebného obvodu integrovaných do jednoho obvodu. Tuhé-ohebné desky poskytují vyšší hustotu součástek a lepší řízení jakosti. | Elektronika v letectví, lékařství a pro armádní účely.
Vysokofrekvenční | DPS pro speciální požadavky na signály do elektronických obvodů, které pracují ve frekvenčním rozsahu 500 MHz – 2 GHz. Vyžaduje použití speciálních materiálů. | Vysokorychlostní konstrukce, vysoké frekvence (RF), mikrovlnné a mobilní aplikace.
DPS s hliníkovým jádrem | DPS s hliníkovým jádrem se skládají z hliníkové podložky, vysoce tepelně vodivé dielektrické vrstvy a ze standardní vrstvy obvodu. Vynikající regulace teploty a vysoká mechanická stabilita a nízká tepelná roztažnost. | Aplikace s vysokým výkonem a nízkou tolerancí. Regulátory motoru a aplikace pro automobilový průmysl.

Obr. 2. Dvouvrstvá DPS.