5 Návrh
5.2 Vytváření knihovních součástek

Obvykle jsou všechny balíky softwaru pro návrh DPS dodávány se sadou knihoven. Tyto knihovny lze podle potřeby použít, upravit a rozšiřovat. Můžete kombinovat nové a existující položky knihovny dohromady a vytvořit vlastní sadu knihoven.

Předtím, než vytvoříte schéma a následné rozložení desky plošných spojů, je třeba se ujistit, že máte všechny součástky v knihovně s jejich schématickou značkou a pouzdrem (uspořádání vývodů pro rozložení na desce).

Pokud nejsou k dispozici všechny součástky, bude nutné vytvořit vlastní knihovnu a navrhnout značku a pouzdro s vývody (footprint) každé chybějící součástky. To se obvykle stává, když se při návrhu DPS použije nová součástka, která byla nedávno uvedena na trh.

V návrhu pro hromadnou výrobu je velice důležitá kvalita knihovny. Pokud vytvořené pouzdro s vývody není 100% dobře navrženo a ověřeno s konečným výrobním uspořádáním, může dojít k velkým výpadkům produktivity a to může mít vážný dopad přímo na výsledky společnosti. To je hlavní důvod, proč mají velké společnosti svůj vlastní vybraný knihovní tým, který se věnuje pouze tvorbě pouzder s vývody (footprint).

Také je velmi důležité mít dobrý 3D návrh provázaný s pouzdrem s vývody (footprint). To umožňuje lepší integraci výrobku (osazená DPS s mechanickým krytem)

Obr. 3 Schématická značka a 3D pouzdro s vývody (footprint)