5 Návrh
5.6 Pravidla návrhu a kontrola

Jakmile jsou všechny dráhy vloženy, je čas zkontrolovat vedení dráhy každého signálu, aby se ověřilo, že nic nechybí nebo není nesprávně zapojeno (chybí prokovy, nepropojené plošky, zkraty apod.). Obecně platí, že všechny CAD softwarové balíky obvykle obsahují nástroje pro návrh rozvržení, jako je Kontrola návrhových pravidel (Design Rule Check - DRC).

Kontrola návrhových pravidel (DRC) je mocná automatizovaná funkce, která kontroluje jak logickou, tak fyzickou úplnost návrhu.

Kontrola návrhových pravidel (DRC) by měla být použita na každé desce s vodivými drahami, aby se potvrdilo, že vyhovuje řadě doporučených parametrů podle návrhových pravidel.

Pravidla návrhu představují řadu parametrů (omezení) stanovených výrobcem desek plošných spojů. Kontrola návrhových pravidel umožňuje stanovit sadu omezení pro šířku drah, rozestup součástek, průměrů prokovů apod.