5 Návrh
5.7 Dokumentace DPS

Správná dokumentace je nezbytná ke snížení pravděpodobnosti nedorozumění a chyb během procesu výroby DPS. Výrobci desek plošných spojů potřebují znát přesné požadavky očekávané od jejich výrobku a osazovací pracoviště musí pochopit, jak obvodové desky plošných spojů zapadají do konečné sestavy.

Dokumentace desek plošných spojů by měla obsahovat alespoň rozměrové výkresy, schémata, seznam součástek (BOM), rozvržení DPS, soubor s rozmístěním součástek, montážní výkresy, pokyny a Gerber data.

Gerber data je slangový výraz pro výstupní soubory rozvržení (layout) DPS, které používají výrobci DPS k vytvoření DPS. Úplná sada souborů Gerber obsahuje výstupní soubory generované ze souboru rozvržení (layout) [14]:

- Servisní potisk vrchní a spodní strany DPS
- Nepájivá maska vrchní a spodní strany DPS
- Všechny kovové vrstvy
- Šablona pro tisk pájecí pasty vrchní a spodní strany DPS
- Součástková mapa (X-Y souřadnice)
- Montážní výkres vrchní a spodní strany DPS
- Vrtací soubor
- Popisy k vrtání
- FAB (fabrication) výkres pro zpracování (rozměry, speciální rysy)
- Soubor pro propojovací sítě (Netlist)

Zvláštní rysy obsažené ve výkresu pro zpracování (FAB) zahrnují mimo jiné zářezy, výřezy, zkosení, zpětně vyplněné prokovy (používané pro integrované obvody s pouzdrem typu BGA, které mají na spodní straně pole kuličkových vývodů), slepé / pohřbené vias, povrchové úpravy a vyrovnání, tolerance otvorů, počet vrstev a další.