5 Návrh
5.3 Návrh schématu

Prvním krokem ještě před vytvořením schématu bude vytvoření nového projektového souboru pro náš návrh. Tato složka bude obsahovat jak schéma, tak návrhové soubory pro DPS.

Proces návrhu desky plošných spojů začíná nakreslením schématu elektronického obvodu ve vybraném softwaru. V projektu je nutno kontrolovat kreslení schématu, protože přesnost a úplnost jsou rozhodující pro úspěch. Schéma obsahuje všechny informace, které jsou nezbytné pro správné fungování obvodu. Schéma by tedy mělo obsahovat náležité detaily návrhu, jako jsou čísla vývodů, názvy, hodnoty součástek, jmenovité výkony a propojení mezi elektronickými součástkami.

Schématická značka každé elektronické součástky je přiřazena k pouzdru (footprint) na DPS. Pouzdro s vývody na DPS určuje fyzické rozměry součástky a rozmístění měděných plošek nebo otvorů. Ke schématické značce součástky je vloženo číselné označení výrobce, které slouží k určení ceny a specifikací. Specifikace pouzdra určuje velikost pouzdra a vývodů každé součástky (footprint).

Před vytvořením desky plošných spojů jsou k pouzdrům součástek přiřazeny schématické značky a propojení symbolů dle schématu je převedeno na netlist (síť propojů), který určuje spojení mezi vývody součástek v procesu návrhu rozvržení desky [10].

Obr. 4. Schéma DPS.