6 Výroba
6.7 Vrtání

Vrtačka je řízena počítačem. Operátor vybere z Gerber dat vrtací soubor. Vrtací soubor určuje souřadnice X-Y otvorů a jaký se má použít vrták. Vysokorychlostní vrtání zaručuje čisté otvory, které poskytují bezpečnou základnu pro dobré pokovení na stěnách otvorů.

Vrtání je pomalý proces, protože každý otvor musí být vyvrtán jednotlivě. Výměna vrtáku je plně automatická. Stroj vybírá vrták, který se má použít, ze stojanu vrtáku, zkontroluje, zda je správná velikost, a poté jej vsadí do hlavy vrtací korunky. Za normálních okolností je současně vrtáno několik pracovních panelů nastohovaných na sobě (až 5).