2 Sistema de sonido electroacústico
2.2 Instalación de sistema de sonido electroacústico.

Las recomendaciones para la instalación perfecta de sonido electroacústico son las siguientes:

1. Coloque siempre los altavoces en un plano perpendicular al eje desde el centro de la posición de escucha ayuda a evitar el retraso de la señal entre las dos fuentes de señal.

El retraso se puede observar principalmente en las frecuencias más altas. Las bajas frecuencias se distribuyen uniformemente (es la propiedad de una longitud de onda).

Posición correcta de los hablantes en relación con la posición del oyente

2. Los altavoces de altura y centro deben colocarse a la altura de las orejas

Colocación correcta de los altavoces altos y centrales en relación con la posición del oyente.

Colocación correcta de los altavoces altos y centrales en relación con la posición del oyente

3. Coloque los micrófonos más allá del alcance directo de los altavoces.

Posición correcta de un micrófono con respecto a la posición de los altavoces