2Sistema de sonido electroacústico

El sonido es un movimiento mecánico de partículas que es capaz de inducir sensación auditiva.

Por interés, echemos un vistazo a las velocidades de propagación del sonido para los tipos comunes de materiales (a presión y temperatura normales). En el aire, es de 344 m / s, 1454 m / s en agua, 3232 m / s en hielo, 3837 m / s en mármol, 5100 m / s en acero y 6059 m / s en vidrio.

El rango de frecuencia del sonido que la mayoría de las personas percibe comienza a alrededor de 20 Hz y alcanza hasta unos 20 kHz (el área de audibilidad es teóricamente de 16 Hz a 20 kHz). Con el aumento de la edad humana, el límite superior disminuye significativamente. El rango más significativo es entre 2 y 4 kHz, que es el más importante para la inteligibilidad del habla y el oído humano es el más sensible en este rango. El valor de información más alto de la voz se transmite en la banda de 0,5 a 2 kHz.

Regla del cuadrado inverso:

Cuando la distancia de escucha se duplica, el volumen disminuye al 25% del valor original; duplicar la distancia de escucha aumenta el área de escucha cuatro veces. En otras palabras, la distancia duplicada significa que la presión acústica se reduce a un cuarto, es decir, un 25%, y el radio de la esfera se duplica, el área se multiplica por cuatro.

Regla del cuadrado inverso

El decibelio es una unidad física utilizada para medir el nivel de intensidad del sonido. En general, sin embargo, es una medida de la proporción de dos valores utilizados en muchos campos. Es una medida adimensional, como un porcentaje, pero a diferencia de ella, el decibelio es una unidad logarítmica. El cuerpo humano percibe los impulsos logarítmicamente por su intensidad (los grandes cambios en los grandes impulsos solo pueden ser causados por pequeños cambios en los conteos): la ley de Fechner-Weber. La tasa especificada en 1923 por los ingenieros de Bell Laboratories sirvió originalmente para indicar la atenuación de las líneas telefónicas. Por ejemplo, una disminución de 3dB en la atenuación significa la mitad de la potencia, mientras que lograr la ganancia de 3dB significa duplicar la potencia.