5Líneas de señal, puntos de acceso

En cuanto al enfoque de este capítulo, el concepto de infraestructura de red es un concepto clave..

Infraestructura de red:

- proporciona comunicación e intercambio de datos entre dos sistemas de comunicación.
- permite compartir recursos / dispositivos de red a gran escala
- proporciona un servicio compartido único para múltiples dispositivos / clientes, como servidor de archivos, software de base de datos, autenticación de clientes
- conecta los productos de hardware y su software a una red de área local (LAN)
- le permite conectar varias LAN locales a través de WAN geográficamente grandes, como Internet

Las líneas de señal son esenciales para el intercambio de datos / comunicación:

- óptica
  - los datos se transmiten a través de fibras ópticas dispuestas en cables ópticos.
  - una ventaja es la alta resistencia a las interferencias electromagnéticas.
  - se utilizan principalmente en redes troncales.
  - las fibras individuales se terminan con conectores ópticos: LC (Conector Lucent), SC (Conector Estándar / de Suscriptor), ST (Punta Recta), FC (Fibra óptica / Conector de Férula) y muchos otros
  - los puertos de elementos activos suelen ser SFP (Small Form-factor Pluggable) o SFP +
- metálica
  - active element ports differ according to data bandwidth (FastEthernet/Gbit/5Gbit/10Gbit)
  - los datos se transmiten por pares metálicos dispuestos dentro de un cable, como UTP (par trenzado sin blindaje), STP (par trenzado blindado)
  - las categorías de cables son CAT5e, CAT6 / 6a (las más comunes), CAT 7 / 7a, CAT8
  - o normalmente, el RJ-45 (Jack-45 registrado) se usa como terminación, también conocido como 8P8C (8 Posición 8 Contacto)
  - los puertos de elementos activos difieren según el ancho de banda de datos (FastEthernet / Gbit / 5Gbit / 10Gbit)
- inalámbrica
  - los datos se transfieren en un espacio abierto (aire)
  - estas conexiones exhiben un menor rendimiento de datos y son muy sensibles a las interferencias
  - se utilizan principalmente en redes de acceso (según IEEE 802.11)
  - las bandas operativas son del orden de unidades GHz.

La infraestructura de red puede subdividirse en elementos individuales:

1. elementos pasivos - Cables, racks, paneles de parcheo, tinas ópticas y otros materiales de instalación
2. elementos activos
   1. Conmutador: le permite crear segmentos individuales de la red de área local, opcionalmente también habilita la administración de energía local PoE / PoE + (Power over Ethernet), administración L2 / L3, administración en la nube
   2. Enrutador: conecta varias LAN o interconecta dos o más redes geográficamente distantes, proporciona enrutamiento entre estas redes utilizando una tabla de enrutamiento estática o dinámica, creando túneles de comunicación segura (por ejemplo, IPsec VPN (red privada virtual de seguridad de protocolo de Internet)), permite el filtrado de tráfico (antispam, antivirus, firewall)
   3. Punto de acceso: adecuado para crear redes de acceso o para conectar dispositivos cliente a la LAN local, puede funcionar en modo Punto de acceso / Cliente / Repetidor; Implementación de versiones MIMO (entrada múltiple salida múltiple Output) y MU-MIMO (multi usuario MIMO) de 2 × 2: 2, 3 × 3: 3 y 4 × 4: 3, para lograr el máximo rendimiento, las mismas normas deben ser compatibles Tanto el punto de acceso como el cliente.

Formas actuales de soluciones para conexión de infraestructura de red:

- En las instalaciones: todos los activos de infraestructura de red son administrados físicamente por la empresa
- Nube: todos los activos de infraestructura de red son administrados por un proveedor de servicios, la empresa solo utiliza los servicios de la oferta
- Híbrido: algunas partes de los activos de infraestructura de red están bajo la administración de la compañía, algunas partes de los recursos de infraestructura de red están bajo la administración de un proveedor