1 Sistemas de proyección e imagen.
1.3 Proyectores DLP

Principio básico de un proyector DLP.

La luz blanca de la lámpara del proyector pasa a través de un filtro de color circular giratorio. Se divide simétricamente en tres partes de color correspondientes a los colores base individuales del modelo RGB. La luz de color rojo, verde y azul está llegando gradualmente al chip. La señal de vídeo que queremos proyectar se envía a la electrónica de control del chip. El procesador conectado al chip, basado en una señal digital en la que se codifica la imagen proyectada, transmite pulsos para espejos individuales de la tecnología DMD (Digital Micromirror Device). Por lo tanto, mover los espejos DMD entre su posición de ENCENDIDO y APAGADO se controla mediante la entrada de vídeo al chip con respecto al color que el espejo dado debe producir en la pantalla (es decir, debemos asignar a un píxel dado el color deseado en la pantalla). una imagen proyectada). Aquí se juega un papel importante por la proporción de los tiempos en que los espejos están en estado ON y OFF. De esta manera, se pueden crear hasta 16,7 millones de colores en la pantalla desde las luces base del modelo RGB. Los colores que vemos en la pantalla se crean mediante un aditivo que mezcla las luces de estos tres colores básicos con la intensidad y el brillo adecuados.

Principio de proyección DLP

Una de las ventajas de la tecnología DLP es el alto contraste y el brillo de la imagen. Tampoco hay cuadrícula en la imagen proyectada (como en algunos modelos de tecnología LCD), porque los espejos DMD individuales están ubicados uno cerca del otro. También se puede mencionar que la tecnología DLP significa un diseño más simple, mayor resistencia al polvo y al humo y una vida más larga.

El parpadeo de la imagen y la mala reproducción del color son deficiencias, en comparación con la pantalla LCD. La luz que no se puede modular cuando pasa a través de un filtro de color giratorio incide en un espejo y, después de la reflexión, cae en la pantalla de proyección con la intensidad de luz total emitida por la lámpara del proyector. Por lo tanto, el brillo de los píxeles individuales no se puede ajustar individualmente. Por el contrario, en LCD es posible establecer la intensidad de cada punto individualmente. En la tecnología DLP, la imagen está ligeramente borrosa y existe el llamado "efecto arco iris". Esto se debe a la rotación del filtro de color.