1Sistemas de proyección e imagen.

El parámetro más importante de la imagen proyectada es su contraste.

El contraste de una imagen está influenciado por tres factores:

- Proyector - su salida de luz, contraste, resolución y distancia de proyección.
- Pantalla - su tamaño, reflectividad, cuan plana es y la estructura del material.
- Iluminación de la habitación - la cantidad de luz, dirección y grado de luz que pasa por la ventana.

Ejemplos de distancias de proyección

ANSI (American National Standards Institute) e Infocom (actualmente AVIXA (AudioVisual and Integrated eXperiance Association) publicaron un estándar que especifica el contraste total (sistema) óptimo de la imagen proyectada para una aplicación individual. Para los propósitos de cálculo, el contraste del sistema incluye propiedades de Proyector, pantalla de proyección e iluminación de la sala.

Resumen de los valores de contraste recomendados para aplicaciones individuales
Categoría | Descripción | Contraste mínimo | Ejemplos
seguimiento pasivo | El espectador debe poder distinguir textos e imágenes del fondo de la imagen. | 7:1 | Visualización básica de imágenes, presentación simple.
toma de decisiones básica | El espectador debe poder tomar decisiones básicas basadas en la imagen proyectada, no dependen de los detalles menores. | 15:1 | pantallas informativas, presentación con imágenes detalladas, clases escolares, salas de reuniones, salas de usos múltiples.
toma de decisiones analíticas | El espectador debe poder reconocer todos los detalles en la imagen. | 50:1 | Planos detallados, esquemas, centros de vigilancia.
video proyectado | El espectador está totalmente involucrado en el contenido de la imagen proyectada. | 80:1 | Home cinema, visualización de video de postproducción.