1 Sistemas de proyección e imagen.
1.5 Área de proyección (pantalla)

La ubicación correcta, la posición del plano de proyección, en relación con los espectadores, se basa conceptualmente en varias de las siguientes recomendaciones:

1. Altura de la imagen: basada conceptualmente en la dimensión de la distancia x al espectador más distante

- para una visión general –
- para leer –
- para detalles –

2. Distancia al espectador más cercano

- Infocomm - distancia = 1 × anchura de la imagen
- Projecta - distancia = 1.5 × altura de la imagen

3. Borde inferior de la pantalla de proyección desde el suelo: al menos 110 cm

Distribución básica de pantallas de proyección:

- Proyección Frontal - El proyector está en el mismo lado que los espectadores.
- Proyección Trasera - El proyector está en el lado opuesto al espectador.

También es posible clasificar las pantallas de proyección según el diseño: con una persiana enrollable (operada manualmente o eléctricamente), con el marco a la pared, con el marco móvil, con el trípode y con la pantalla de cine.

El formato de la pantalla se especifica mediante dos dimensiones: ancho y alto (W × H). Teniendo en cuenta estas dos dimensiones, las superficies de proyección se pueden dividir en:

- universal - 1:1
- pantalla panorámica - 16:9 o 16:10
- convencional - 4: 3 (ahora menos usadas)
- cine - 2.35:1

¿Por qué ahora se prefiere el formato de pantalla panorámica?

Hay dos razones. La primera es que el tamaño máximo de la pantalla a menudo está limitado por la altura de la habitación, la segunda es que a la misma altura de la pantalla en comparación con la pantalla convencional se muestra más información.

Cada pantalla tiene su propia superficie específica, que elegimos con respecto al tipo de proyección:

- Superficie de difusión para proyección frontal: refleja la imagen en todas las direcciones de la misma manera (ganancia de parámetro = 1.0 - 1.1, ángulo de visión de 100 ° - 120 °)
- Superficie difusa para proyección trasera: dirige la imagen en todas las direcciones por igual (ganancia = 0.9 - 1.3, ángulo de visión 60 ° - 130 °)
- Superficie HD progresiva para proyección frontal: especialmente diseñada para Full HD, 4K o superior, refleja la imagen en todas las direcciones de la misma manera (ganancia = 0,6 o 0,9 o 1,1 o 1,3, ángulo de visión de 150 ° - 170 °)
- Proyección frontal óptica: refleja la imagen en todas las direcciones por igual (ganancia = 0.8 o 2.3, ángulo de visión de 46 ° o 170 °)