1 Sistemas de proyección e imagen.
1.2 Proyectores LCD

Principio básico de un proyector LCD.

La luz que abandona la lámpara del dispositivo incide en un sistema de espejos dicroicos (es decir, espejos semipermeables), que generalmente se utilizan en el prisma óptico para dividir la luz blanca en los colores base del modelo RGB (Rojo-Verde-Azul). El primer espejo dicroico pasa a través del componente de luz roja, los otros (es decir, el componente verde y el componente azul) se reflejan. La luz en el color complementario (es decir, el color cian) pasa al siguiente espejo dicroico. Hay un reflejo de la luz verde en ella, mientras que la luz azul pasa hacia adelante. Estos espejos se producen depositando una capa reflectante delgada sobre una placa de vidrio que refleja la luz del color dado solamente (es decir, la luz de una longitud de onda específica).

El sistema óptico de procesamiento de luz de la lámpara del proyector pasa a través de los filtros polarizadores y el panel LCD. Una corriente eléctrica (correspondiente a la señal de televisión) se lleva al panel LCD, que produce una imagen correspondiente a esta corriente eléctrica en el panel LCD. Luego, la luz de los tres colores básicos del modelo RGB (que contiene información sobre la imagen generada) se refleja en el prisma dicroico en el que componen la luz resultante (y la imagen). Finalmente, la luz pasa a través de la lente directamente a la pantalla.

El principio del proyector LCD

Una de las ventajas de estos proyectores es que crean una imagen estable que no se rompe (en comparación con la tecnología DLP). El color de toda la escena proyectada se puede ajustar con el rendimiento de cada panel LCD. Esto permite un contraste bastante alto y una pantalla de color verdadero.

Una desventaja es que, en particular, los primeros modelos de estos tipos de proyectores mostraron una cuadrícula visible en la pantalla como resultado del uso de paneles LCD. Los puntos de visualización individuales que se mostrarán en la pantalla, se colocan uno al lado del otro en el panel LCD, pero no se tocan entre sí. Es necesario llevar los conductores con corriente eléctrica a estos puntos de visualización que controlan píxeles particulares. Los modelos más nuevos con mejores paneles LCD ya no sufren este defecto; La tecnología de producción hace posible acercar los píxeles individuales entre sí. Otra desventaja es el llamado envejecimiento de píxeles. Los transistores que controlan el brillo de los píxeles individuales trabajan a alta temperatura y se queman con el tiempo, y algunos de ellos dejan de funcionar.