1 Sistemas de proyección e imagen.
1.4 Fuentes de luz para proyectores

Hay tres tipos de fuentes de luz que se utilizan actualmente en los proyectores: una lámpara convencional (tubo), fuentes de LED y láseres.

En el caso de una lámpara clásica, es un sistema, donde un arco eléctrico se quema entre dos electrodos y este arco es la fuente de luz.

Tecnología probada a largo plazo y rendimiento de alta intensidad son las ventajas.

Una desventaja es una vida útil limitada (2000 a 8000 horas), un encendido lento (aproximadamente 1 minuto hasta tener una intensidad de luz de salida máxima).

En los proyectores que usan LEDs como fuentes de luz, tres LED están presentes para el color rojo, verde y azul.

Entre las ventajas se encuentran un encendido rápido y un funcionamiento de larga duración (20000 horas o más).

La desventaja es la limitación de la intensidad de luz de salida del proyector a un máximo de 1500 ANSI lm.

Los proyectores que funcionan con luz láser incorporan varias decenas de láseres azules que se iluminan en un disco giratorio con un luminóforo que emite luz blanca. Se procesa adicionalmente como luz ordinaria de una lámpara. Por lo tanto, la luz convencional, no un rayo láser, sale de la lente del proyector.

Entre las ventajas, hay un inicio rápido y un funcionamiento de larga duración (20000 horas o más). No hay limitación de rendimiento de la salida de luz como lo es en el caso de los LED.