DHCPv6
Základy protokolu DHCPv6

DHCP (Domain Host Configuration Protocol) je služba založená na modelu server-klient, která koncovému systému, klientu, přidělí všechny potřebné parametry pro plnohodnotnou práci v počítačové síti (tj. adresu, síťovou masku, adresu DNS serverů atd.).

DHCPv6 proces pracuje v bezestavovém nebo stavovém režimu.

- Ve stavovém režimu (stateful mode), jsou klientům přidělovány všechny parametry, tj. nejen adresa a maska sítě, ale i adresy NTP nebo DNS serverů. DHCPv6 server má přehled o všech přidělovaných adresách a je schopen obsluhovat každého klienta samostatně.
- Bezestavový režim (stateless mode) se používá v situaci, kdy adresy a maska jsou klientem obdrženy bezestavovou službou SLAAC a DHCPv6 mechanismus je použit pro získání dalších parametrů, které nemohou být dodané bezestavovou službou SLAAC. Ve zprávě RA (Router Advertisement) je k tomuto účelu vyhrazen příznak s názvem "O" (other stateful configuration) ostatní stavové konfigurace. Tento příznak instruuje klienta dotázat se DHCPv6 serveru. Neobsahuje-li zpráva RA žádnou informaci o RDNSS, pak se klient může dotázat DHCPv6 serveru bez ohledu na to, zda příznak "O" je nastaven nebo ne (viz RFC4339).