Mobilita
Scénáře směrování

Pro komunikaci mezi mobilním zařízením s okolím existují dva možné scénáře

- Obousměrné tunelování (Bidirectional Tunneling) – to je k dispozici i v případě, že mobilní zařízení nemá registrovánu svou současnou vazbu s partnerským zařízení.
  - Pakety od partnerského zařízení jsou směrovány domácímu agentu a pak tunelovány do mobilního zařízení.
  - Pakety do partnerského zařízení jsou tunelovány z mobilního zařízení k domácímu agentu (reverzní tunelování) a pak směrovány normálním způsobem z domácí sítě partnerskému zařízení.
- Optimalizace trasy (Route Optimization) – vyžaduje, aby existovala vazba nejen mezi mobilním zařízením a domácím agentem, nýbrž i vazba mezi mobilním zařízením a partnerským zařízením.
  - Pakety od partnerského zařízení jsou směrovány přímo na CoA adresu mobilního zařízení.
  - Při odesílání paketu na jakoukoli IPv6 destinaci, mobilní zařízení prohledává svou vyrovnávací paměti vazeb. Pokud je tato destinace nalezena, mobilní zařízení směruje data přímo s využitím záhlaví "IPv6 routing header".

Scénáře směrování pro IPv6 mobilitu