Vlastnosti IPv6
Vlastnosti IPv6

Hlavním důvodem vzniku IPv6 (Internet Protocol version 6) jsou následující vlastnosti:

- Rozsáhlý adresní prostor, který byl stanoven na 128 bitů (čtyřnásobek IPv4). K dispozici je tedy 3,4x1038 (2128) adres.
- Více úrovní adresní hierarchie, což umožňuje efektivnější agregaci a sumarizaci cest.
- Jednotné adresní schéma pro Internet i vnitřní sítě.
- Tři typy adres:
  - individuální (unicast)
  - skupinové (multicast)
  - výběrové (anycast)
- Více adres na rozhraní.
- Automatická konfigurace uzlů.
- Optimalizace rychlosti směrování.
- Podpora pro služby se zajištěnou kvalitou QoS (Quality of Service).
- Zvýšení bezpečnosti (zahrnuto šifrování, autentizace a sledování cesty k odesílateli).
- Rozšířená podpora skupinového směrování (multicast).
- Podpora mobility (přenosné počítače, atd.).

IPv6 je ve velkém rozsahu rozšířením IPv4 (Internet Protocol version 4). Většina přenosových a aplikačních vrstev protokolů nevyžaduje žádné nebo jen malé změny pro funkčnost s IPv6. Výjimkou jsou části aplikací, které pracují se síťovými adresami. Největší změnu prodělal formát datagramu.