Adresy IPv6
Povinné adresy uzlu

V případě IPv4 má rozhraní zpravidla pouze jednu adresu. IPv6 tuto skutečnost mění a přímo nařizuje, aby každé rozhraní mělo více adres. Z tohoto důvodu existuje minimální množina adres, ke kterým se musí každé rozhraní hlásit.

V případě koncového počítače se jedná o následující adresy:

- Lokální smyčka (loopback)
- Lokální linková
- Všechny individuální a výběrové adresy, které byly danému rozhraní přiděleny
- Skupinové adresy pro všechny uzly
- Skupinová adresa vyzývaného uzlu pro všechny přidělené individuální a výběrové adresy
- Všechny skupinové adresy, jejichž je rozhraní členem

Každý směrovač se musí hlásit ke všem adresám jako počítač a navíc k následujícím:

- Výběrová adresa pro směrovače v podsíti (pro každé rozhraní, kde funguje jako směrovač)
- Skupinové adresy pro všechny směrovače