Automatická konfigurace
Automatická konfigurace

Jedná se o novinku IPv6, která funguje na principu plug and play. To znamená, že si počítač po připojení do sítě automaticky vygeneruje adresu IPv6 a zjistí potřebné parametry pro správnou komunikaci s okolním světem.

Existují dva typy automatické konfigurace:

- bezestavová SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration) – představuje zcela nový způsob automatické konfigurace. Vychází ze skutečnosti, že každá lokální síť má výchozí směrovač, který zná všechny potřebné parametry pro komunikaci s okolním světem. Tyto parametry rozesílá v určitých časových intervalech do všech sítí, ke kterým je připojen. Klientovi tedy stačí pouze naslouchat či o tyto parametry požádat. Bezstavová automatická konfigurace je popsána v RFC 4862.
- stavová DHCPv6 (Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6) – jejím základem je server spravující konfigurační parametry, které klientům sděluje na požádání. Pro potřeby stavové automatické konfigurace byl definován protokol DHCPv6, což je modifikace známého protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Protokol DHCPv6 je definován v RFC 3315.

Většina současných implementací IPv6 umožňují kombinaci obou typů automatické konfigurace.