Mobilita
Mobilní vazba v IPv6

Vztah mezi domácí adresou mobilního zařízení HA a dočasnou adresou CoA se nazývá vazba (binding) pro mobilní zařízení. V době, kdy se mobilní zařízení nachází mimo svou domácí síť, registruje si primární dočasnou adresu, CoA, a prostřednictvím cizího agenta si vytvoří vazbu se svým domácím agentem. Toto nastavení vazby provádí mobilní zařízení odesláním zprávy "Binding Update" svému domácímu agentu. Domácí agent potvrdí akci zasláním zprávy "Binding Acknowledge".

Mobilní vazba v IPv6