Adresy IPv6
Dosah adres

Další novinkou IPv6 je koncepce dosahu adres. Tato koncepce vymezuje topologii sítě, v níž je adresa jednoznačná a ve své podstatě nahrazuje životnost datagramu (TTL). Dosah adres je definován v RFC 4007.

Dostupné dosahy se liší podle druhu adresy. Nejjemnější členění dosahu mají skupinové adresy, pro které jsou definovány následující stupně:

- Rozhraní (1) – používá se pro skupinové vysílání pro lokální smyčku.
- Linka (2) – dosah je omezen na jednu fyzickou síť (např. Ethernet).
- Správa (4) – nejmenší dosah, který musí být konfigurovaný správcem; obvykle se jedná o podsíť.
- Místo (5) – část sítě, která patří jedné organizaci a nachází se v jedné geografické lokalitě (např. zákaznická síť).
- Organizace (8) – pokrývá několik míst jedné organizace.
- Globální (E) – celosvětový dosah.

Pro individuální a výběrové adresy jsou zavedeny pouze dva stupně:

- Lokální pro linku
- Globální

Se zavedením dosahu adres také úzce souvisí pojem Zóna. Jedná se o část sítě, která odpovídá danému rozsahu a v této síti (zóně) je adresa jednoznačná. Hranice zón prochází síťovými zařízeními, nikoliv linkami, a platí, že celá zóna je vždy zahrnuta do nadřízené zóny většího rozsahu. Zóny stejného rozsahu se nesmí překrývat a jsou buď totožné, nebo vzájemně oddělené. Z hlediska směrování musí být zóna souvislá, jinak by datagram mohl během přenosu opustit danou zónu a mohlo by dojít k dezinterpretaci jeho adresy.

Příklad zón (dosahů)

Jednotlivé zóny je nutné rozlišovat i v rámci počítače. K tomu byl zaveden tzv. Identifikátor zón. Ten se skládá z dosahu zóny, která se odvozuje z vlastní adresy, jejíž zápis má tvar adresa%zóna, a pořadového čísla. Jednotlivé identifikátory jsou přidělovány každému počítači interně a v rámci jedné zóny nejsou vzájemně synchronizovány se sousedy. Typicky se používají pro identifikaci zón ve směrovacích tabulkách v rámci jednoho počítače.

Příkladem zápisu může být FF02::1%1. Jedná se o skupinovou adresu pro všechny uzly na lince.

RFC 4007 počítá i s konceptem implicitní zóny (hodnota 0), která se dosadí, pokud adresa neobsahuje identifikátor zóny. Příkladem mohou být globální individuální adresy, pro které existuje pouze jediná zóna. Ta však se explicitně neuvádí.