Adresy IPv6
Rozdělení adres

Obrovský adresní prostor IPv6 byl rozdělen do několika skupin (typů adres) a každá skupina sdružuje adresy se společnou charakteristikou. Adresy lze k jednotlivým typům přiřadit na základě prefixu. Základní rozdělení adres je v následující tabulce.

Základní rozdělení adres
prefix | význam
::/128 | nedefinovaná adresa
::1/128 | lokální smyčka (loopback)
FC00::/7 | unikátní lokální adresy
FE80::/10 | lokální linkové adresy
FF00::/8 | skupinové adresy
ostatní | globální individuální adresy

Drtivou většinu z adresního prostoru zabírají globální (celosvětově jednoznačné) individuální adresy, které jsou v současné době přidělovány pouze z prefixu 2000::/3. Ostatní prefixy jsou rezervovány pro budoucí využití.

Z výše uvedené tabulky lze vidět, že výběrové adresy nemají přiřazené žádné speciální rozmezí. Jsou přidělovány ze stejného adresního prostoru, jako adresy individuální.

Několika menším oblastem adresního prostoru byl přidělen speciální význam. Celý prefix ::/8, který je vyhrazen pro tyto oblasti, je deklarován jako nepřiřazený. Některé adresy v jeho rámci však přiřazeny byly. Jedná se především o individuální adresy ::0 a ::1. První se používá v případě, kdy rozhraní nemá přidělenu adresu IPv6. Jedná se o tzv. nedefinovanou adresu. Adresa ::1 se používá jako adresa lokální smyčky (loopback). Tato adresa má stejný význam jako IPv4 adresa 127.0.0.1.

Další skupina adres IPv6 identifikuje adresy s omezeným dosahem:

- Lokální linkové adresy (Link-Local Unicast) – tyto adresy slouží pro komunikaci v rámci jedné linky a začínají prefixem FE80::/10. Jedná se povinné adresy pro každé rozhraní.
- Místní individuální lokální adresy (Site-Local Unicast) – tyto adresy byly původně určeny pro komunikaci v rámci lokální sítě (LAN) a začínaly prefixem FEC0::/10. V současné době se nepoužívají.
- Unikátní individuální lokální adresy (Unique-Local Unicast) – tyto adresy nahradily místní individuální lokální adresy. Začínají prefixem FC00::/7 a májí stejný význam jako privátní adresy IPv4.