Adresy IPv6
Globální individuální adresy

Globální individuální adresy identifikují svého uživatele v rámci celého Internetu. Jedná se o celosvětově jednoznačné adresy, které lze poznat podle prvních tří bitů v prefixu. Jejich strukturu definuje RFC 3587.

Formát globální individuální adresy

Popis jednotlivých položek:

- Globální směrovací prefix – určuje síť. Bývá zpravidla přidělen ISP (Internet Service Provider) 1. úrovně a spolu s prefixem 001 je označován jako veřejná topologie.
- Identifikátor podsítě – slouží k identifikaci podsítí v rámci sítě a bývá označován jako místní topologie. 16 bitů toho identifikátoru umožňuje adresovat až 65 535 podsítí.
- Identifikátor rozhraní – slouží k identifikaci rozhraní v rámci podsítě. Pro identifikátor rozhraní je vymezeno 64 bitů, což umožňuje v rámci podsítě adresovat až 18x1018 různých rozhraní.

Příklad globální individuální adresy

Globální individuální adresy jsou agregovatelné. To znamená, že se shlukují do skupin podle vzdálenosti, ze které na ně nahlížíme. Agregace adres významným způsobem snižuje počet záznamů ve směrovacích tabulkách, což ovlivňuje výslednou rychlost směrování na páteřních směrovačích. Tato jemnost členění směrovacích informací s rostoucí vzdáleností klesá. To znamená, že se nejprve rozhoduje podle počátečních bitů adresy a blíže k cíli se přesnost zkoumání celé adresy (délky prefixu) zvětšuje. Jedná se o tzv. hierarchické směrování.