Adresy IPv6
Lokální adresy

Lokální adresy jsou obdobou privátních neveřejných adres IPv4 a používají se v rámci lokální linky. Tyto adresy nejsou v globálním Internetu směrovány a nejsou žádným způsobem centrálně registrovány či koordinovány. V současné době se používají v kombinaci s NATem. Mezi lokální adresy patří:

- Lokální linkové (FE80::/10)
- Unikátní lokální (FC::/7)

Lokální adresy

## Lokální linkové adresy

Největší význam mají lokální linkové adresy, které si každý počítač dokáže vygenerovat sám a pomocí mechanismů automatické konfigurace si ověřit, zda jsou v rámci lokální linky jednoznačné. Díky tomu jsou lokální linkové adresy vždy k dispozici. Tuto skutečnost využívají i některé interní mechanismy. Například automatická konfigurace pomocí DHCP. Lokální linkové adresy jsou definovány v RFC 1918.

Příklad lokální linkové adresy

## Unikátní lokální adresy

Unikátní lokální adresy se používají v případech, kdy existuje více koncových sítí (podsítí), které správce považuje za jednu koncovou síť, ve které chce kromě veřejných adres používat i lokální adresy. Tyto podsítě bývají zpravidla propojeny páteřními sítěmi a unikátní lokální adresy tedy nepůsobí problém při přenosu dat po těchto sítích a zároveň bude mít každá podsíť vlastní prefix, a tedy i odlišné lokální adresy.

Příklad unikátní lokální adresy

Unikátní lokální adresy jsou definovány v RFC 4193 a začínají prefixem FC::/7. Za ním následuje příznak L, který určuje, zda je adresa generována lokálně či jiným způsobem. V současné době jsou unikátní lokální adresy generovány pouze lokálně. To znamená, že příznak L má hodnotu 1 a proto všechny unikátní lokální adresy začínají prefixem FD::/8.

Dalších 40 bitů obsahuje globální identifikátor, který je generován náhodně. RFC 4193 doporučuje generovat tento identifikátor z aktuálního času, adresy generující stanice a algoritmu SHA-1. Tento prefix spolu s globálním identifikátorem vytváří síťový prefix délky 48 bitů, za kterým následuje 16-ti bitový identifikátor podsítě a 64-ti bitový identifikátor rozhraní podle modifikované EUI-64.

U unikátních lokálních adres je na rozdíl od lokálních linkových adres větší pravděpodobnost, že v takovéto koncové síti nebudou existovat dvě stejné lokální adresy. Pravděpodobnost, že dvojice sítí zvolí stejný globální identifikátor je zhruba 10-12.