Mobilita
Podpora mobility v IPv6

IPv6 umožňuje zařízením zůstat dosažitelné i při pohybu v IPv6 prostoru Internetu. Každé mobilní zařízení je jednoznačně identifikováno svou domácí adresou, bez ohledu na jeho aktuální umístění v Internetu. V době, kdy se nachází mimo svůj domov, je mobilní zařízení přiřazena dočasná adresa, která zprostředkuje informace aktuálním umístění mobilního zařízení. IPv6 pakety adresované na domovskou adresu mobilního zařízení jsou transparentně směrovány na tuto dočasnou adresu. Protokol umožňuje mobilnímu zařízení ukládat si do mezipaměti vazbu mezi domovskou a dočasnou adresou, přesměrovat zasílání paketů určených pro mobilní zařízení přímo na jeho dočasnou adresu.

Mobilní zařízení mohou komunikovat se všemi IPv6 zařízeními, ať už mobilními nebo stacionárními.