DHCPv6
Komponenty DHCPv6

Procedura DHCPv6 sestává ze třech komponent

- Klient – koncový bod, který se dotazuje na informace
- Server – poskytuje informace
- Relay – zprostředkovatel spojení mezi klientem a serverem, pokud klient a server jsou v různých sítích

Agent je společný termín pro servery nebo relay.

Agent je ten, kdo poskytuje DHCP odpověď (ať už vlastní nebo zprostředkovanou) a nachází se v lokální síti.

Komponenty DHCPv6.