DNS
IPv6 Adresy v DNS

IPv6 adresy se ukládají do DNS stejným způsobem jako v případě IPv4. Klient pro komunikaci s DNS serverem používá následující typy dotazů:

- Dopředné dotazy
- Reverzní dotazy

## Dopředné dotazy

Pro dopředný dotaz byl zaveden nový typ záznamu AAAA. Název je odvozen z délky IPv6 adresy, která je čtyřnásobná v porovnání s IPv4 adresou. V případě IPv4, se pro podředný dotaz používá záznam A.

Má-li počítač host.cvut.cz adresu 2001:718:8DE:128:3201:A1FF:FE67:12, bude v zónovém souboru pro doménu cvut.cz obsažen záznam:

Příklad záznamu AAAA v zónovém souboru

Potom definice domény cvut.cz, ve které se nachází jeden autoritativní server a jeden počítač, může vypadat následovně:

Příklad zónového souboru

V okamžiku, kdy síť používá více prefixů, mají počítače typicky více adres. Potom každá adresa musí mít i odpovídající záznam AAAA v DNS serveru.

## Reverzní dotazy

Reverzní dotaz slouží k získání doménového jména ke známé IPv6 adrese. Stejně jako v případě IPv4 se používají záznamy PTR. Reverzní dotaz je tvořen obráceným pořadím šestnáctkových číslic z IPv6 adresy k jejímuž konci se připojí doména ip6.arpa. IPv6 adresa musí být kompletní. Tedy, musí obsahovat všechny nuly. Reverzní dotaz pro výše uvedenou adresu 2001:718:8de:128:3201:A1FF:FE67:12 má tvar:

Příklad reverzního dotazu

Díky obrácenému pořadí číslic se prefix dostává na konec, což umožňuje realizovat distribuovanou správu reverzních domén.

Má-li síť CVUT prefix 2001:718:8DE::/48, dostane do správy reverzní doménu E.D.8.0.8.1.7.0.1.0.0.2.ip6.arpa. Pro počítač host.cvut.cz, bude v zónovém souboru pro reverzní doménu záznam:

Záznam pro reverzní doménu

Potom definice reverzní domény, která odpovídá výše uvedené doméně cvut.cz, může vypadat následovně:

Zónový soubor reverzní domény