DHCPv6
Identifikace DHCPv6

Identifikace klientů a serverů hraje velmi důležitou roli v DHCPv6 proceduře.

Předchozí verze (DHCP pro IPv4) používá MAC adresu síťového rozhraní jako unikátní klientský identifikátor. V DHCPv6 jsou nově definovány dva nové klientské identifikátory.

- DUID (DHCP Unique identifikátor)
- IA (Identity Association)

DUID je automaticky generován při prvním spuštění (boot) operačního systému a je vytvořen na základě parametrů spojové vrstvy nebo parametrů spojové vrstvy a času bootu. Většina implementací jako výchozí obvykle používá druhou možnost. To způsobuje závažný problém, neboť správce sítě není schopen určit DUID nově přidaných klientů před prvním připojením a se mění s každou přeinstalací operačního systému. Každý klient nebo server má jen jeden vlastní DUID.

IA je jedním z parametrů souboru konfiguračních parametrů jednoho rozhraní, vybaven unikátním identifikátorem (IAID).

Klient je jednoznačně identifikován svým DUID, klientova rozhraní se pak liší podle IA.