DHCPv6
Fáze DHCPv6 dialogu

Postup dialogu se ve DHCPv6 výrazně nezměnila v porovnání s jeho předchůdci. DHCPv6 konfigurace je nezbytné ve čtyřech krocích:

1. Solicit – klient hledá přátelské servery. Vzhledem k tomu, že klient neví nic o síti odešle svůj požadavek na multicastovou adresu. Žádost obsahuje všechny identifikační údaje (DUID a IA).
2. Advertise – odpověď serveru na dotaz "Solicit", kterým server dává na vědomí, že je k připraven pro službu DHCP. Zprávu odesílají servery, které jsou ochotny přiřadit klientům parametry (obvykle jen jeden, ale není to podmínkou).
3. Request – klient vybere nabídku, která se mu zdá být nejlepší, odpovídající server odešle požadavek na udělení nabízených parametrů.
4. Confirm – celý proces končí odesláním potvrzení, kterým server potvrdí, že přiřadil požadované parametry.

Postup DHCPv6 dialogu.

Multicastové adresy přidělené proceduře DHCPv6

- FF02::01:02 – všechny DHCPv6 agenti a servery (je to link-local adresa!)
- FF05::01:03 – všechny DHCPv6 servery