Objevování sousedů
Objevování sousedů

Mechanismus Objevování sousedů ND (Neighbor Discovery) je obdobou protokolu ARP (Address Resolution Protocol), který se používá pro zjištění fyzické adresy (MAC adresy) daného rozhraní u IPv4. Objevování sousedů je komplexnější mechanismus, který je definován v RFC 4861 jako jedna ze základních součástí IPv6. Slouží především k následujícím účelům:

- Zjišťování a aktualizace fyzických adres uzlů v rámci stejné lokální sítě
- Hledání směrovačů
- Přesměrování
- Zjišťování prefixů, parametrů sítě a dalších údajů pro automatickou konfiguraci adres
- Ověřování dosažitelnosti sousedů
- Detekce duplicitních adres

Mechanismus objevování sousedů ke své činnosti používá následující typy ICMPv6 zpráv:

- Výzva sousedovi NS (Neighbor Solicitation)
- Ohlášení souseda NA (Neighbor Advertisment)

Pro zajištění bezpečnosti počítačových systémů byly definovány i mechanismy zabezpečného objevování sousedů SEND (SEcure Neighbor Discovery), jehož základy jsou popsány v RFC 3971. Cílem SEND je poskytnout dostatečnou úroveň zabezpečení výměny zpráv.