Formát datagramu
Volby

Existují dvě záhlaví tohoto typu:

- Volby pro všechny uzly v cestě
- Volby pro cíl – toto záhlaví je zpracováno pouze cílovým uzlem, ostatní jej ignorují

Rozšiřující záhlaví Volby pro všechny a Volby pro cíl

Položka Délka dat udává délku záhlaví v osmicích bajtů, do které se nezapočítává prvních 8 bajtů. Pokud tedy Délka dat obsahuje hodnotu 1, tak délka záhlaví s volbami je 16 bajtů.

Dále následují vlastní volby, z nichž následující jsou společné pro obě záhlaví:

- Pad1 – slouží k vynechání jednoho bajtu, což umožňuje lepší zarovnání ostatních prvků s ohledem na čtyřbajtová slova.
- PadN – plní obdobnou funkci jako předcházející volba, ale slouží k vynechání dvou a více bajtů.

Mezi volby pro všechny uzly v cestě dále patří:

- Upozornění směrovače (Router alert) – tato volba upozorňuje všechny směrovače v cestě, že paket nese zajímavá data. Je definovaná v RFC 2711 a nachází uplatnění především v rezervačním protokolu RSVP (Resource Reservation Protocol), který posílá řídící pakety pro alokaci kapacit po cestě. Právě tyto pakety jsou určeny všem směrovačům.
- Rychlý start (Quickstart) – má za cíl zvýšit propustnost transportních protokolů, především protokolu TCP. Stroj, který zahajuje komunikaci, přidá do žádosti o navázání TCP spojení tuto volbu, ve které oznamuje požadovanou přenosovou rychlost. Pokud by se nějakému směrovači tato přenosová rychlost nelíbila, sníží její hodnotu na akceptovatelnou úroveň. V okamžiku, kdy datagram dorazí k cíli, obsahuje volba Rychlý start akceptovatelnou přenosovou rychlost pro všechny směrovače mezi odesilatelem a příjemcem. Tato rychlost se během komunikace může aktualizovat.
- Jumbo obsah (Jumbo payload) – umožňuje vytvářet datagramy (jumbogramy) o délce 65 535 až 4 294 967 295 bajtů. Použití jumbogramů má význam pouze v případě, že to umožňuje přenosová technologie dané linky.

K volbám pro cíl dále patří následující volba:

- Domácí adresa (Home address) – tato volba byla zavedena v souvislosti s podporou mobility a používá se v okamžiku, kdy se mobilní uzel nachází mimo domácí síť. Informuje cílový uzel o domácí adrese odesilatele.

V současné době se praktického využití dostalo pouze volbám Upozornění směrovače, Jumbo obsah a Domácí adresa.